## 3.1 Inleiding

In dit hoofdtuk leer je de opruimingswerkzaamheden in een tuin uit te voeren.
Opruimingswerkzaamheden zijn werkzaamheden met als doel het object gereed te maken voor de uitvoering van de aanleg. De opruimingswerkzaamheden, ook wel opschonen genoemd, dien je volgens bestek of volgens werkomschrijving uit te voeren. Afhankelijk van het object heb je te maken met opruimingswerkzaamheden bij nieuwbouw, renovatie of bestaande bouw.Bij bestaande bouw kun je materialen (zowel levend als dood) tegenkomen die nog voor hergebruik geschikt zijn.
Op het moment dat je met de uitvoeringwerkzaamheden begint dien je ook je af te vragen welke wettelijke voorschriften zijn bij de voorkomende uitvoeringswerkzaamheden van toepassing.Voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan onderstaand schema je informeren. Indien er nog aanvullende wettelijke bepalingen zijn, specifiek van toepassing voor het uit te voeren object, dan kun je deze vinden in het bestek of werkomschrijving. Voorts zijn natuurlijk alle normaal geldende wetten van toepassing zoals de arbo-wet en het wegenverkeersreglement.
Bij de aanleg heb je bijna altijd te maken met grondwerk. En bij de uitvoering van grondwerk heb je meestal maken met kabels en leidingen.
Voordat er maar een spade de grond in gaat ga je de kabels en leidingen eerst opsporen.

Het opsporen gaat veel sneller indien je over leidingkaarten beschikt. Deze kun je verkrijgen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (K.L.I.C.), onderdeel van het Kadaster. Zij beschikken over informatie van alle geregistreerde kabels en leidingen en maken op verzoek per object een kaart van kabels en leidingen. Je moet wel drie werkdagen voor aanvang van het grondverzet of opruimwerk het K. L I.C. bellen. Ondanks deze grondige voorbereiding kom je in de praktijk soms nog niet geregistreerde kabels en leidingen tegen. Bij de uitvoering van je werk moetje daarop bedacht zijn.

Ondanks datje beschikt over een kaart van kabels en leidingen kun je niet zomaar beginnen met het grondverzet. Je zult eerst de kabels en leidingen moeten opsporen. Dit doe je door haaks op de lengte richting van kabel of leiding een proefsleuf te graven. Tegenwoordig worden alle kabels en leidingen voorzien van een waarschuwings-strip. Dit is een strip die ongeveer 20 cm. boven de kabel of leiding in de grond is aangebracht bij het aanleggen. Zodra je een waarschu-wingsstrip tegen komt moetje in ieder geval voorzichtig te werk gaan, eventueel in handkracht.

Soort Kabel/Leiding Kleur
Gas Geel
Electra Grijs
Telecommunicatie Blauw
Waterleiding Wit
T.V.kabel (oud) Zwart
Kabel T.V. Groen

Bij eventuele beschadiging dien je direct het K.L. I.C. te informeren.

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde:

- Het opruimen van houtige gewassen;
- Het opruimen van kruidachtige gewassen;
- Het opruimen van dode materialen;
- Het opruimen van bouwafval;
- Het afvoeren en storten van vrijkomend materiaal;
- Inzet van gereedschappen, machines, apparatuuren hulpmiddelen bij het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden.