## 6.4 Het uitvoeren van de gazonaanleg

Je kunt een gazon aanleggen door:

- A Het inzaaien van gras;
- B Het uitleggen van zoden.

ad A. Het inzaaien gras.

De juiste zaaitijden zijn van augustus tot oktober en van half maart tot eind mei. Deze perioden zijn het gunstigst omdat de beschikbare hoeveelheid vocht dan optimaal is en de bodemtemperatuur geschikt is om te kiemen. De laatste periode is minder geschikt omdat je dan kans hebt op schraal voorjaarsweer en de meeste onkruiden in hetvoorjaarkiemen.
Tegen verstuiven kun je hetgraszaad mengen met 10% spurriezaad.
Spurrie heeft het voordeel dat het snel kiemt en snel omhoog schiet, daardoor biedt spurrie een goede bescherming tegen verstuiving op droge en gemakkelijk verstuivende gronden.

De hoeveelheid graszaad bedraagt 2,5 tot 3,5 kg per are voor kleine oppervlakken. Voor grote oppervlakken wordt 1 -2 kg per are gebruikt.
Voor het inzaaien moet je het bovenste laagje van de grond nog even losharken of losschoffelen. De bovenlaag kan vastgelopen zijn of door de regen zijn dichtgeslibd.
Daarna gaje inzaaien. Bij fijne graszaden en kleine hoeveelheden graszaad moet je het graszaad mengen met droog zand om een betere verdeling te krijgen. Ook kun je de eerste keer over het gehele oppervlak de halve hoeveelheid graszaad verwerken.

Werkwijze en aandachtspunten:

1 Inzaaien bij windstil weer.
2 Allereerst inzaaien langs de kanten of zo mogelijk juist over de kanten heenzaaien (dan later de graskanten steken).
3 Daarna in de lengte van het gazon breedwerpig zaaien zodat er geen open vlekken zichtbaar blijven.
4 Nadat er in de lengte ingezaaid is gaje in de breedterichting zaaien zodat er geen open vlekken kunnen ontstaan.

Opmerking: Voor de zekerheid (vooral bij kleine gazons) kan de hoeveelheid graszaad beter in twee gelijke hoeveelheden gedeeld worden, om te voorkomen dat je niet uitkomt met de aangegeven hoeveelheid graszaad. Graszaad inharken met grove hark of hooihark.
5 Bij droge weersomstandigheden vooral in het kiemstadium van het graszaad, regelmatig sproeien om verdroging tegen te gaan.

Verwerkingsopdracht 19:
Inzaaien van een gazon
Zaai een door de leraar aan te wijzen gazon in.

adB. Het uitleggen van zoden.

Een snellere maar ook een duurdere manier om een gazon of grasveldje te krijgen is door middel van graszoden leggen.
Voor de aanschaf van zoden moetje op de hoogte zijn van afkomst van de zoden, van welke grondsoort deze gestoken zijn en op welke grondsoort deze zoden gelegd moeten worden.
Zavelachtige gronden verdienen de voorkeur voor de afkomst van de zoden omdat deze op de meest voorkomende grondsoorten
goed aanslaan.
Het meestgunstige tijdstipvan bezoden ligt in het voorjaar tot november, omdat dan later de kans op slechte beworteling, losvriezen en krimpen groot is.
De zoden worden geleverd in rolzoden van 2,50 m x 0,40 m.
De dikte van de zode is tussen de 1.5 cm en 3 cm. Raadpleeg hier omtrent het bestekof werkomschrijving en de R.A.W. standaard

Werkwijze bezoden:

1 Uitzetten van de hoekpunten.
2 Grond losharken en of na-egaliseren.
3 Zoden leggen langs alle randen van het gazon.
4 Tweede rij zoden langs de langste rechte kant in het verband leggen om opkrullen te voorkomen.
Zode goed aansluiten en inkruimelen met (schrale) grond. De kopse uiteinden van de zoden laten verspringen in de kantzode; dit in verband met het opkrullen van de zoden bij het maaien.
5 Niet over de zoden lopen maar loopplanken gebruiken.
6 De zoden aankloppen met bats en afstrooien met (schrale) grond.
7 Direct beregenen om aanslaan te bevorderen en het verbranden en loskrimpen van de zoden te voorkomen.

Opmerkingen bij het bezoden van talud of helling:

- Bezoden haaks op de lengterichting van het talud, niet dwars in
- verband met uitzakken;
- Uitrollen van de zoden van onder naar boven in verband met
- oprekken van de zoden;
- Steile taluds of hellingen de zoden vastprikken met wilgetenenof ander snoeihout.

Verwerkingsopdracht 20:
Het uileggen van graszoden
Leg met graszoden een door de leraar aan te wijzen gazon aan.
Hieronder staat een schema van de bij de uitvoering van gazonaanleg benodigde materialen en hulpmiddelen: