## 3.3 Het verwijderen van kruidachtige gewassen

Als het mogelijk is verwerk je de kruidachtige gewassen tijdens de uitvoering van het grondwerk.
Soms is het nodig datj e het gewas eerst maait en afvoert omdat het te hoog is om goed te verwerken bij het grondwerk. Ook kun je de kruidachtige gewassen niet onder werken als er wortelonkruiden als kweek .zevenblad en winde en hardnekkige onkruiden als akkerdistel, paardebloem,zuring aanwezig zijn.
Wel kun je de kruidachtige gewassen vooraf chemisch bestrijden en nadat het middel zijn werk heeft gedaan, het opgewas onderwerken.
Denk er wel om dat chemische onkruidbestrijdingsmiddelen het milieu belasten en dat hierom het gebruik tot een minimum moet worden beperkt en dat het toepassen niet geheel vrij is van gevaar voorde toepasseren de omgeving.
Aandachtspunten toepassen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen:

- Een vergunning (spuitlicentie) is verplicht voor elke werknemer die chemische middelen toepast.
- persoonlijke beschermingsmiddelen;
- oplossingsberekening;
- dosering;
- weersgestelheid;
- overige richtlijnen etiket;
- hulpmiddelen en machines;
- voorzorgsmaatregelen publiek.

Bestaat de vegetatie slechts uit eenjarige (on)kruiden als melde, vogelmuur straatgras dan kun je zonder problemen het opgewas onderwerken.
In alle gevallen geldt dat je nooit dieper dan 30 cm mag onderwerken omdat indien je dieper gaat het materiaal niet of onvolledig verteert en tot zuurstof gebrek kan leiden voor de aanplant.
Indien het object nog onder profiel moet worden gebracht is het raadzaam voordatje met profileren begint de kruidachtige gewassen te verwijderen en niet onder te werken. Hiermee voorkom je dat je bij de uitvoering van het profileren steeds onkruiden boven krijgt. Kom in deze situatie niet in de verleiding om het aanwezige materiaal dan maar goed diep onder te werken. De nadelen hiervan zijn reeds hiervoor besproken.

Afhankelijk van objectgrootte, hoeveelheid te verwerken materiaal, toegankelijkheid van het terrein en de soort te verwijderen (on)kruiden kan het werk in handkracht, mechanisch, machinaal, chemisch of in combinatie worden uitgevoerd.

Per object moet beoordeeld worden welke aanpak het meest efficiënt is waarbij je rekening moet houden met het milieu, de omgeving en de arbeidsomstandigheden.
Er zijn diverse combinaties mogelijk. Hieronder volgen er enkele:

- Direct onderwerken;
- Maaien, afvoeren en stoppel onderwerken;
- Maaien, na enige hergroei chemisch bestrijden en nadat het middel zijn werk heeft gedaan onderwerken;
- Wortelonkruiden uitvorken en afvoeren en de rest onderwerken;
- Bovenlaag dun afgraven en afvoeren om te laten composteren (duur);
- Bewerken met frees of cultivator, laten opdrogen en afharken.