## 1.3 Terreinmeting

landmeten

Terreinmeting

De gegevens van de terreinafmeting worden genoteerd in een plattegrond die niet op schaal getekend is. Deze plattegrond noemen we een veldwerk. Om buiten in het terrein goed te kunnen werken moet het veldwerk niet groter zijn dan een A4-formaat papier. Het opmeten wordt ook wel karteren of in kaart brengen genoemd.

Opmeten of karteren is het in kaart brengen van een terrein

De gegevens die je verzamelt over de terreinafmetingen moeten worden genoteerd volgens een bepaald systeem. Door gebruik te maken van een uniform systeem van noteren kan de ontwerper jouw veldwerk omzetten in een plattegrond op schaal die hij gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld een ontwerp.

Het plaatsen van de meetcijfers in het veldwerk.

- De meetlijn moet altijd beginnen met een pijl;Loodlijnen met een boogje of hoek aangeven;

- Het eindgetal van een hoofdmeetlijn moet dubbel onderstreept worden;

- Hoofdmeetlijnen worden aangegeven met een stippellijn;

- Volle lijnen geven de terreingrenzen aan;

- De meetcijfers moeten altijd haaks op de meetlijn staan, te lezen met het pijltje naarje toe wijzend.

Het tekenen van gebouwen in hetveldwerk.
Indien van het gebouw geen bouwtekening beschikbaar is dan moet het gebouw apart in kaart gebracht worden. Op dit veldwerk wordt vastgelegd waar zich de ramen en deuren van het gebouw op de begane grond bevinden. Deze maten zijn natuurlijk erg belangrijk bij het maken van het ontwerp.

Indien van het gebouw geen bouwtekening beschikbaar is dan moet het gebouw apart in kaart gebracht worden. Op dit veldwerk wordt vastgelegd waar zich de ramen en deuren van het gebouw op de begane grond bevinden. Deze maten zijn natuurlijk erg belangrijk bij het maken van het ontwerp.

Verder moetje op een veldwerk aangeven:

- Wie de eigenaar is van het perceel;

- Wie de opdrachtgever is;

- De naam van de maker van het veldwerk;

- Hetnoordend.m.v. een noordpijl;

- Datum waarop de veldwerk gemaakt is;

- Korte beschrijving van de omgevingsfactoren die nodig zijn voor het maken van een ontwerp.

Een veldwerk kan volgens twee verschillende methoden van opme¬ten gemaakt worden.

Deze methoden zijn:

a Lijnenmethode.

b Coördinaten-methode.

a Lijnenmethode
Deze methode wordt gebruikt bij het opmeten van rechtlijnige objecten.
Hierbij worden rechte lijnen, bijvoorbeeld van gevels van een woning, verlengd naar de erfscheidingslijn. Vervolgens neem je de maat van deze verlengde lijn. Kun je de gevels niet verlengen omdat bijvoorbeeld de beplanting het uitzicht belemmert dan moet je evenwijdig uit de gevel verlengen.

Lijnenmethode is opmeten doormiddel van verlengen van rechte lijnen.

b Coördinatenmethode
Deze opmeetmethode moet je toepassen bij het opmeten van grillig lopende erfscheidingslijnen, bomen, vlaggemasten en beplantingsvakken.
Je laat loodlijnen neer van de hoekpunten of van punten waarbij de lijn duidelijk van richting verandert. De loodlijnen worden op een hoofdmeetlijn neergelaten. Op de hoofdmeetlijn moetje de punten waar een loodlijn is neergelaten vastleggen.

Coördinatenmethode is het opmeten doormiddel van het neerlaten methode van loodlijnen vanuit terreinpunten op de meetlijn

In de praktijk blijkt datje beide methoden in een veldwerk nodig hebt om hetterrein snel en efficiënt op te meten.