## Structuur beoordelen

Structuurvormen
structuurvormen

Beoordeling bodemstructuur: waar let je op

De structuur in het veld kun je onderzoeken door:

Stap 1 : stevig over een stuk grond te lopen

• Voelt de grond hard aan en geeft ze een dof geluid dan is de structuur dicht en vast.

• Zak je wat weg of voelt de grond bij het lopen verend zacht aan, dan zal de structuur van die grond goed zijn (mits de grond voldoende droog is)

Stap 2: Steek een kluit grond uit de bouwvoor van een kleigrond, een betere zandgrond en neem ook een schep zand uit een berg metselzand. Laat de grond achtereenvolgens van + 100 cm hoogte vallen op een vaste ondergrond. Bekijk nu de samenhang van de grond. De drie grondsoorten vallen zeer verschillend uiteen.

Bekijk de grond die van 1 meter hoogte is neergevallen nog eens nader. Door de val is de grond in zijn natuurlijke deeltjes, structuurelementen uiteengevallen. Dit gebeurt langs zijn natuurlijke breukvlakken. Nu kan de vorm en grootte van de kluitjes en kruimels worden bestudeerd.

Kruimelstructuur is gemakkelijk bewortelbaar. Afgerond blokkig kunnen als ze genoeg poriën hebben doorwortelen. Scherpblokkig is moeilijk doorwortelbaar

De breukvlakken van de kluitjes geven aanwijzingen voor de structuur.

- Kruimels

Dit zijn losse kruimels van 0,3 tot 1 cm groot. Wortels kunnen gemakkelijk in deze kruimels en tussen de kruimels doorgroeien. Kruimels hebben voldoende gangen en zijn altijd goed doorwortelbaar

- Afgeronde structuurelementen

Dit zijn blokjes grond van wisselende grootte, van 1 tot 10 cm groot. De zijkanten zijn niet vlak, de hoeken zijn rond. Bij doorbreken heeft het breukvlak vaak een andere glans of kleur dan de buitenkant. Bij een enigszins ruwe behandeling kunnen ze makkelijk in kruimels overgaan. Let er goed op of dit in de grond ook zo was of dat het werkelijk

grotere elementen zijn.

Afgeronde structuurelementen hebben voldoende gangen en zijn altijd goed doorwortelbaar

- Scherpblokkige structuurelementen

• Deze zijn hoekig en compact.

• De wanden zijn glad.

• Scherpblokkige structuurelementen zijn in het algemeen niet doorwortelbaar.

Stap 3 : het graven van een profielkuil.

Bestudeer de link hieronder en bekijk het filmpje. We gaan uitgebreid stil staan bij profielkuil bij onderdeel Praktijkonderzoek bodem.

Brochure De kuil
Maak de vragen hierover in je werkdocument, vraag 20

profielkuil beoordelen