# intro

Je krijgt van je baas de opdracht om kunstmest te gaan strooien. Dit doe je bij een akkerbouwer op een perceel tarwe.

De kunstmest ligt los gestort op een kiepwagen. Er is ook een kleine transportband. Hiermee kun je de kunstmest in de strooier draaien. Je rijdt naar de akkerbouwer. Daar krijg je informatie over de soort kunstmest, de hoeveelheid per hectare en de plaats van het perceel. De tarwe staat 10-20 cm hoog. Met brede banden en een lage bandenspanning zul je weinig schade aan de tarwe toebrengen.

Je zorgt ervoor dat de strooier juist is aangekoppeld. Je stelt de strooier op de juiste hoeveelheid en soort kunstmest in. De werkbreedte van de strooier pas je aan aan de werkbreedte van de spuitmachine van de akkerbouwer.

Voordat je gaat strooien, voer je een afdraaiproef uit. Dan strooi je straks de gewenste hoeveelheid.

Bij het strooien kun je, in dit geval, gebruikmaken van de sporen van de spuitmachine. Je moet nog wel aangeven waar je de strooier aan zet en weer uit zet. Je begint met de kanten van het perceel. De afstelling van de strooier pas je aan, zodat er tot aan de rand van het perceel voldoende gestrooid wordt. Er mag natuurlijk geen kunstmest op het naburige perceel of in de sloot komen.

Als de kanten gestrooid zijn, zet je de machine weer op normaal strooien. Je gaat het perceel strooien. Zorg ervoor dat de voorraadbak van de strooier op het eind bijna leeg is. Haal de overgebleven kunstmest eruit. Maak de banden van de trekker schoon en rijd terug naar het bedrijf.

Maak de strooier schoon en spuit hem in met een beschermende vloeistof. Controleer de machine op gebreken en meld eventuele gebreken bij je baas.

Koppel de machine af en tank de trekker af, zodat hij klaar staat voor de volgende dag. Noteer de gegevens van deze activiteit op een werkbon en lever deze in bij je baas.