# Werkproces 2

In het tweede werkproces zijn de volghende stappen opgenomen:

4. Verstek zagen

5. Boorgaten bepalen

6. Boren & schroeven

7. Middengat

Instructiefilm 2

Werkbriefje 2

Verstekzagen doe je als je een mooie verbinding in een hoek wilt krijgen. Bijvoorbeeld bij een kozijntje, een lijst van een schilderij. Ook bij dit project gaan we zo'n verbinding maken.

Om latjes haaks op elkaar te krijgen stel je de hoek van de verstekzaag in op 45 graden. Een haakse hoek is namelijk 90 graden, dus deel je de hoek in twee en dan zaag je de latjes onder een hoek van 45 graden. Ze passen nu mooi in elkaar!