# Werkproces 4

In werkproces 4 is alleen stap 13. Solderen opgenomen.

Bij solderen komen echter genoeg stappen kijken!

a. Ontvetten/ schuren

b. Aanbrengen hechtmiddel

c. Materiaal verwarmen

d. Toevoegen soldeertin

Instructiefilm 4

Er zijn 2 soorten solderen:

- Hard Solderen

- Zacht Solderen

Voor deze opdracht gebruiken wij het zacht solderen. Solderen is het verbinden van verschillende metalen door middel van warmte. Bij lassen voeg je dezelfde metaalsoort toe en versmelt je deze tot ze 1 geheel vormen. Bij lassen komen ook hogere temperaturen kijken als bij solderen. Solderen doe je bij een gemiddelde temperatuur van 400 graden. In dit geval ga je een een messing rozet en een roestvrijstalen schroefdraad in een koperen buis solderen. Je voegt warmte toe en smelt het soldeertin op het punt waar de verbinding vast moet komen te zitten. Soldeertin is geen gewone tin, het bestaat voor 60% uit tin en voor 40% uit lood.

Omdat koper de warmte erg makkelijk geleidt, krijgt een soldeerpistool het te hechten stuk niet goed warm. Een soldeerbout verwarmd tot zo'n 370 graden. In dit geval gebruiken we een brander met butaangas. Deze kan meer warmte geven, zodat je werkstuk toch de juiste temperatuur krijgt om het soldeertin te laten smelten.

Werkbriefje 4