# Werkproces 3

In het derde werkproces zijn de volgende stappen opgenomen:

8. Buis buigen

9. Pijpensnijden

10. IJzer zagen

11. Schroefdraad afzagen

12. Afbramen

Instructiefilm 3

Bij het buigen van een stuk buis moet je rustig te werk gaan. Als je te snel buigt kan de buis scheurtjes gaan vertonen. Waar je ook goed op moet letten is dat je de bocht in 1 vlak legt. Dat wil zeggen dat als je na het buigen de buis weer op tafel legt, hij niet wiebelt, maar gewoon plat ligt. Mocht het toch gebeuren dat er een slag in zit, draai het werkstuk dan tussen een tissue papiertje in de bankschroef en probeer hem weer wat in 1 vlak te buigen.

Nu je de juiste bochten in de buis hebt ga je de reststukken er afhalen. Je gebruikt het liefst een pijpensnijder omdat deze je werk recht en met minimale braampjes afsnijd. Maar dit gereedschap moet je wel rond kunnen draaien. Waar dit niet kan gebruik je een ijzerzaag. Denk er bij de pijpensnijder om dat je hem niet te hard aandraait omdat je dan het snijblad van het wieltje beschadigd.

Werkbriefje 3