## Verhardingsmaterialen lijst

| Gebakken straatklinker waalformaat | gemaakt van klei / mooie kwalitatieve uitstraling / duurder als betonversie verschillende kleuren verkrijgbaar / 200x50 mm - ca. 100 st/m2 /geharde stenen slijten nauwelijks/ verleizen geen kleur
| Gebakken straatklinker dikformaat | gemaakt van klei / mooie kwalitatieve uitstraling / verschillende kleuren verkrijgbaar / 210x70 mm - ca. 70 st/m2 /geharde stenen slijten nauwelijks/ verleizen geen kleur
| Betonklinker waalformaat | goedkoper als gebakken / minder kleur echt (200x50 mm - ca. 100 st/m2)
| Getrommelde betonklinker waalformaat | goedkoper als gebakken / minder kleur echt (200x50 mm - ca. 100 st/m2)
| Betonklinker keiformaat / bkk | vorstbestendig / kan grote auto druk aan / minder kleur echt
| Bisschopsmuts | Een bisschopsmuts is een meestal betonnen steen van een formaat dat op een bisschopsmuts lijkt. Zij wordt wel toegepast bij zgn. trottoirkunst. Bisschopsmutsen worden toegepast bij sierbestrating. De steen is verkrijgbaar is verschillende kleuren en formaten, bv. 29,5 (langste zijde) x 5 (kortste zijde) x 21 (schuine zijde) x 7 of 8 cm.
| H-profielklinker | De H-klinker is een normale betonklinker in de vorm van een H hieraan dankt hij zijn naam. Door deze vorm biedt de h-klinker erg veel stabiliteit, hierdoor worden H-klinkers niet snel los gereden door zwaar verkeer.
| Opsluitband | zorgt ervoor dat de bestrating niet kan verschuiven (opgesloten is) / sommige zijn gewapend
| Grassteen | vermijden dat de berm door autobanden wordt kapot gereden en kuilen gaat vertonen, gebruikt op parkeer plaatsen
| Betontegel | verschillende maten (30 x 30 cm stoeptegel)/ strak / goedkoop / snel grote oppervlakte dicht / verschillende kleuren / dikte kan verschillend zijn i.v.m. het gebruik