## Les 1a De eerste keer

Je hebt de Notebook software en de drivers voor het Smartboard geïnstalleerd.

De volgende stap is het aansluiten van je laptop op het Smartboard en dan kun je aan de gang.
In les 1a en Les 1b (zie ook de printversie in de bijlage) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Aansluiten laptop op het Smartboard
2. Oriëntatie van het Smartboard (kalibreren)
3. Hoe werkt een Smartboard
4. Werken met applicaties op het smartboard (bv internet of office)
5. Notities schrijven en wissen
6. Notities opslaan
7. Bedienen van het "op het scherm toetsenbord"

Les 1 Smartboard

Het aansluiten van je laptop op het SMARTboard
Zorg ervoor dat het SMARTboard en de projector zijn aangesloten op de computer:
a. Verbind je laptop met de “beamerkabel” of VGA kabel met het SMARTboard. Je sluit de kabel aan op de aansluiting onderaan het bord (onder het pennenbakje).

b.Verbind je laptop met de USB kabel van het SMARTboard. Mocht de kabel er niet bij zijn, het gaat om een A naar B - USB kabel (zie afbeelding)

c. Bij sommige smartboards is er een aparte USB kabel voor het geluid. Sluit deze ook aan op je laptop. Let op, de geluidskabeltjes die aan je VGA kabel zitten sluit je niet aan en laat je dus los hangen.

Schakel de projector in en vervolgens de computer. Het SMARTboard wordt van stroom voorzien via de computer en wordt automatisch geactiveerd. Het controlelampje geeft de status van het SMARTboard weer en licht rood op terwijl het SMARTboard en de computer de communicatie instellen.

OPMERKING: Afhankelijk van het model van het SMARTboard dat je gebruikt, bevindt zich het controlelampje rechts van de SMART Pennenbak ofwel rechtsonder op het frame van het bord.

Meld je indien nodig aan met behulp van het toetsenbord van de computer. Zodra het controlelampje op de pennenbak groen wordt, hebben de computer en het SMARTboard de communicatie ingesteld. Het SMARTboard reageert nu op aanrakingen en je kunt elke willekeurige beschikbare toepassing openen op de aangesloten computer.

Oriënteren van het SMARTboard

Je dient het SMARTboard tijdens het instellen te oriënteren of als de projector of het SMARTboard sinds het vorige gebruik zijn verplaatst.

Houd de rechtermuisknop en de knop voor het Toetsenbord tegelijkertijd ingedrukt tot het scherm Oriëntatie wordt weergegeven.

Begin het oriëntatieproces links bovenin het scherm Oriëntatie.

Druk met je vinger of pen stevig in het midden van elk kruis in de volgorde die wordt weergegeven door de witte, ruitvormige afbeelding.

Hoe werkt het SMARTboard?

Het SMARTboard is aanraak gevoelig en is onderdeel van een systeem waarvan ook een computer en een projector deel uitmaken.
• De computer stuurt een beeld van een applicatie naar de projector.

• De projector geeft dit beeld weer op het SMARTboard.

• Het SMARTboard gedraagt zich als zowel een beeldscherm als een input apparaat, zodat je alle applicaties kunt bedienen door het aanraken van het SMARTboard.

Het zal helpen om te bedenken dat het SMARTboard dezelfde functies heeft als de muis of het toetsenbord. Hetgeen je met een muis en toetsenbord op jouw computer doet, kun je ook op het SMARTboard.

Oefeningen:
Voor onderstaande opdracht heb je het SMARTboard nodig:
1. Sluit de computer aan op het SMARTboard
2. Experimenteer wat met de verschillende knoppen en tools van het SMARTboard