# Technische tekening

Voor het uitvoeren van een bouwkundig, constructief werk wordt vaak een extra gedetaileerde tekening gemaakt. Dit om volledigheid en duidelijkheid van het te maken object te krijgen. De opdrachtgever wil immers iets hebben wat excact bedacht is door de ontwerper.

Je collega en jij moeten de constructie maken volgens de technische tekening, excact volgens de gegeven maten, aangegeven materialen materialen en constructieve oplossingen. Dus niet 'koude' verbindingen maar houtverbinding zoals getekend, niet met stalen schroeven maar met RVS schroeven, ook welke maat!! 2 balken niet met een lange schroef vast zetten, maar met een slotbout door en door. Je kunt dit overbodig vinden of meer werk, maar je zal het werk volgens tekening moeten uitvoeren!!

Voor een technische tekening zijn er een aantal afspraken:

- je geeft een plattegrond, een aanzicht en doorsnede aan op schaal (en benoem deze)!
- is een detail niet goed zichtbaar, moet je dit in een kleinere schaal als detail uitwerken
- als de tekening (excact) op schaal is hoeven er geen maten bij

sommige technische tekeningen zijn niet op schaal en dan moeten er maten bij staan

- een legenda voor de gebruikte materialen
- gebruik dubbele stippellijn om lengte in te korten
- kops hout of ijzer geeft men aan met een arcering