## papiersoorten en formaten

papierformaten
samenvatting papierformaten

Calqueerpapier is een goed lichtdoorlatende papiersoort, die voornamelijk op tekenkamers en ontwerpbureaus werd gebruikt. Van oudsher gebruikte men hiervoor rijstpapier. Hierop werden met inkt transparante vaak technische tekeningen getekend, waarvan daarna afdrukken werden gemaakt als kopie. Oost-Indische inkt loopt namelijk niet uit op dit papier en dus kunnen er scherpe lijnen met de trekpen op worden getrokken. Het product van een tekening op calqueerpapier wordt calque genoemd. Dit papier wordt vaak op een rol verkocht of in blocs op A4 en A3 formaat.
De kwaliteit van het papier wordt uitgedrukt in grammen (80 gr/m2, 95 gr/m2), dit zijn de meest voorkomende kwaliteiten.

In de moderne tijd is het rijstpapier vervangen door polyesterfilm, dat maatvaster is dan het organisch papier.

Voor technisch tekenwerk wordt tegenwoordig echter meestal de computer gebruikt. De tekeningen worden dan zo nodig met behulp van een plotter of printer afgedrukt in zwart wit of kleur afgedrukt. Hierna worden de tekeningen vaak bijgesneden en daarna gevouwen.

Opdracht 6:

Haal in de mediatheek een wit stuk tekenpapier. Zet inde rechteronderhoek een stempel. Vervolgens ga je uitzoeken hoe een tekening gevouwen moet worden. Probeer dit en laat de docent het resultaat zien (hij kan het dan afvinken)