## soorten tekeningen

In je werk krijg je te maken met verschillende soorten tekeningen, apart benaamd omdat er op de tekening andere informatie staat.

- de ontwerp tekening

In deze tekening is het plan van een bouwwerk, een tuin of een andere invulling van ruimte door de ontwerper weergegeven. Het doel is om de klant/opdrachtgever een beeld te geven van hetgeen hij of zij gevraagd heeft. Het kan gaan om een boven, zij of vooraanzicht van bv een huis, of een bovenaanzicht (plattegrond) van een tuin of park. De onwerper hanteert hierbij schaal en gestandariseerde symbolen (bv een boom is een cirkel met een punt erin), al dan niet in kleur.

- beplantingsplan

Hierin wordt aangegeven welke beplanting waar staat , ook deze tekening is op schaal. Vaak worden de planten naam in de tekening geschreven, het kan ook met een code/afkorting gebeuren ivm de ruimte op de tekening. Vaak zit er dan een lijst met verklaringen bij. Uit deze tekening wordt dan weer een palnten(bestel)lijst gemaakt die naar de kweker/leverancier gaat.

- technische tekening

Als er een bouwwerk of constructie in een plan opgenomen is wordt er vaak een technische tekening gemaakt, op deze tekeningen staan de details van een constructie getekend, dit om de constructie te kunnen maken. Dit zijn vaak hele preciese tekeningen, bv om een machine onderdeel te maken. De schaal van deze tekeningen wordt ook aangepast, soms zelfs schaal 1:10 of zelfs nog kleiner. Technisch tekenen is een precisie werkje en je moet natuurlijk goed weten hoe iets gemaakt moet worden, met welke materialen en wele afmetingen!!

- uitzettekening of matenplan

Als een werk uitgevoerd moet worden heb je in het veld de juiste plaats en afmetingen nodig. Je kan buiten natuurlijk niet met je liniaal alle maten uit de tekenihng gaan nameten. Die wordt vooraf op kantoor gedaan en direct verwerkt in een uitzettekening. Tegenwoordig met CAD tekenen en GPS gaat dit sneller en is er alleen maar een digitale tekening.

- doorsnede

Vooral in de weg en waterbouw, maar ook in de tuinaanleg worden ter verduidelijking ook doorsnedetekeningen gemaakt. Je kunt hierin bv goed diverse hoogtes/dieptes (terreinkenmerken) laten zien. Ook hoeveel een constructie onder en/of boven het maaiveld staat.

Een doorsnede tekening wordt vaak gecombineerd met een aanzicht.

- perspectief

Een ontwerp of plattegrond is een 2D tekening, of en 'platte' tekening. Wil je de klant een meer op de werkelijk lijkende tekening laten zien dan maak je een perspectief tekening, eigenlijk een 3D tekening Er zijn verschillende soorten perspctief, kikkerperspectief, vogelvlucht perspectief. Tegenwoordig kunnen (tuin)ontwerpen snel in 3D gezet worden.