## Vragen 1

Beantwoord de volgende vragen op het werkblad 'Theorie' (te vinden onder menukop 'Werkbladen') en bespreek ze met je leerbedrijf en/of op school. Onder 'Uitleg' vind je bronnen die je hiervoor kunt raadplegen.

Aannemen van de opdracht | Toelichting
Welke informatie heb je nodig van je leidinggevende om de klus goed te kunnen doen? |
Kennis van de bodem en de grond | Toelichting
Met welke grondsoorten heb jij op je leerbedrijf te maken? |
Hoe is de bewerkbaarheid van deze grondsoorten? |
Zijn deze grondsoorten rijk aan voedingsstoffen of moet er veel bemest worden? |
Wanneer wordt op deze grondsoorten de hoofdgrondbewerking uitgevoerd? |
Leg uit waarom de hoofdgrondbewerking juist in die periode wordt uitgevoerd. |
Hoe droog moet de grond zijn voordat je kunt beginnen? |
Hoe controleer je dat? |
Kan het zaai- of plantklaar maken van de grond in één bewerking plaatsvinden? Waarom wel of waarom niet? |
Kiezen/meenemen van de juiste machine | Toelichting
Welke typen machines zijn er voor het klaarmaken van de grond voor het zaaien of planten? |
Welke van deze machines worden op jouw bedrijf gebruikt? |
Welke is het meest geschikt voor het perceel dat jij moet gaan bewerken? |
Controleren van de trekker | Toelichting
Welke banden liggen er op de trekker? Noteer de gegevens van de voor- en achterbanden. |
Noteer ook de bandenspanning die je aanhoudt voor het rijden op de weg en op het land. |
Controleren en aankoppelen machines | Toelichting
Welke handelingen moet je uitvoeren bij het aankoppelen van een eg? |
Wat controleer je om te zien of de eg goed achter de trekker hangt? |
Afstellingen van de eg | Toelichting
Welke afstellingen zitten er op een aangedreven eg? |
Welke afstellingen zitten er op een niet-aangedreven eg? |
Instellen op de juiste diepte/verkruimeling | Toelichting
Hoe diep moet de grond bewerkt worden voor het zaaien of planten van de volgende gewassen: tarwe, gerst, gras, maïs, aardappelen en koolplanten? |
Hoe zorg je ervoor dat de machine op de juiste diepte blijft werken? |
Hoe controleer je of de grond voldoende verkruimeld is? |