# Bronnen/links

Hieronder vind je aanvullende bronnen die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je opdracht.

Op de site van Slootsmid kun je de handleiding downloaden. Hierin staan punten waarop je let bij het afstellen.

Meer trekkracht door kogelkoppeling
Claas wil zijn Xerion-trekker nog beter benutten en bedacht een nieuwe aankoppeling van grondbewerkingsmachines zoals een cultivator of een ploeg. Ze maken gebruik van een kogelkoppeling bovenop de trekker

Stoppelbewerking intensief met schijveneg : grondbewerking
Stoppelbewerkingen worden in veel gevallen uitgevoerd met een cultivator. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals het gebruik van een stoppelploeg, een cultivator met schijven of een schijveneg. Deze laatste lijkt meer aan populariteit te winnen

Resultaat met grondbewerking via GPS
Een zelfdenkende cultivator, met hulp van GPS, die al naar gelang de zwaarte van de grond de werkdiepte bepaald. Het werkt en het bespaart enorm veel brandstof. Of een zaaibed maken met GPS: vlak, egaal en minder last van onkruid. De mogelijkheden om een grondbewerking via GPS uit te voeren komen eraan

Lemken site

Steketee site

Eversagro grondbewerking
Grondbewerkingsmachines van EversAgro. Veel aandacht voor woelers en cultivatoren. (trefwoorden: woeler, akkerbouw, techniek, grondbewerking, zaaimachine, pakkerwals, bouwlandinjecteur, diepwoeler, vorenpakker, stoppelcultivator, onderdelen, aftakas, agrarische producenten, agrarische techniek, cultivator, ploeg)