## bodemsondering

Wat zijn sonderingen?
Sonderingen worden gemaakt om de draagkracht van de grond te meten. Dit gebeurt door in een conus ingebouwde meetapparatuur de grond in te drukken. De metingen kunnen overal plaatsvinden. Op bouwterreinen, maar ook op het water of op het spoor. De resultaten zijn geotechnische gegevens die worden gebruikt als basis voor adviseurs om berekeningen uit te voeren voor de fundering van hetgeen gebouwd wordt. Indien gewenst kunnen meerdere zaken worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld waterspanning, metalen voorwerpen (damwanden/munitie/bommen), geleidbaarheid en met de cameraconus kan de bodem nu ook worden gefilmd.

Er wordt een metalen punt met ingebouwde camera in de grond gedrukt. Op deze manier kan er een uiterst nauwkeurig beeld worden gegeven van de bodemsamenstelling en bodemopbouw. Er kunnen dieptes bereikt worden van maximaal 40 tot circa 50 meter.

In de video zie je camerabeelden, waardoor je letterlijk een beeld krijgt van de bodem. Hieronder ook de link naar de website van een sonderingsbedrijf.

bodemsondering Hoogveld

beeldsondering website