# Signaalgevers

De schakelunit schakelt de primaire stroom. Het uitschakelen van de primaire stroom veroorzaakt in de secundaire spoel een inductiespanning die hoog genoeg is om de bougie te laten vonken. Om de primaire stroom te kunnen schakelen is in de schakelunit een vermogenseindtrap opgenomen. De vermogenseindtrap bestaat uit een schakeling van meerdere transistoren. In het schema van de afbeelding is de vermogenseindtrap getekend als één transistor. De schakelunit wordt door een signaalgever in- en uitgeschakeld.

Signaalgevers zijn er in verschillende uitvoeringen:

– inductiegever

– Hall-gever

– optische gever.

Deze signaalgevers zijn ondergebracht in de stroomverdeler.