# Theorie

Veel meer informatie en links over drainage (en over rioleringen) vind je in dit arrangement:

Legt_rioleringssystemen_drainage_aan

Praktijkgeval in het najaar van 2011: Drainage in Saasveld door de firma Kuipers.

Waarom moest er gedraineerd worden?

Het perceel was al grotendeels gedraineerd, maar de Gammelker(?)beek zou daar meer naar het zuiden verlegd worden. Nu moest er op het noorden (16-1-0-4) gedraineerd worden.
Het weiland ligt hol.
Eerst om de 8 meter, later om de 9 meter.
Drainlengte maximaal 250 meter.
Het is gebruikelijk dat de boer zelf de sleuven weer dicht maakt.
Het kost 2 euro per meter, dus bij een drainafstand van 10 meter, betekent dat een investering van 2000 euro per hectare.
Wat betreft onderhoud geeftR. Kuipers aan dat je vooral onder vochtige omstandigheden moet doorspuiten. Als de buis helemaal droog staat, dan zijn de ijzerdeeltjes hard en krijg je het niet uit de gaatjes.