# Onderhoudspunten van elektrobuisrailwagen

Belangrijk voor alle sleutelwerkzaamheden!!

Als je gaat werken aan een electrische machine moet je altijd de spanning uit hebben staan.

De stroom staat dan niet aan, de machine kan dan niet gaan bewegen als je een knop aanraakt.

Op de foto zie je een sleutel waarmee je de spanning uit en aan kan zetten.

Moet je werkzaamheden als sleutelen aan bedrading of lassen doen haal dan de accupolen los.

Lassen aan een voertuig met een gekoppelde accu veroorzaakt kortsluiting en brand.

Hieronder zie je de belangrijkste onderhoudspunten van de electrobuisrailwagen.

De accu's, nodig om de wagen te laten rijden.

Bewegende delen zoals de cilinders.

Kettingen en tandwielen.

Smeren en oliën, je ziet hier de smeernippel.