|  |
| --- |
| **BIJLAGE 1 A RISICO-INVENTARISATIELIJST** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam Leerbedrijf:** | **Handtekening praktijkopleider/ster:** |
|  |  |

**BEDRIJFSRUIMTEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Winkelinrichting van de verkoopruimte | Ja | Nee | Nvt |
| 1 [Is er voldoende loopruimte inde winkel?](#looppaden) |  |  |  |
| [2 Bestaat er de mogelijkheid om verwondingen op te lopen door stoten aan scherpe randen en hoeken aan het meubilair en de uitstallingen?](#scherpe) |  |  |  |
| [3 Zijn de deuren voldoende breed?](#toegang) |  |  |  |
| 4 [Zijn de stellages en de opgestapelde goederen degelijk en](#kleine)  [betrouwbaar, zodat er geen gevaar is voor instorten, omvallen?](#kleine) |  |  |  |
| 5 [Is de hoogte van de toonbank afgestemd op de werkzaamheden?](#kort) |  |  |  |
| 6 [Zijn er stoelen beschikbaar voor de medewerkers in de winkel?](#staand) |  |  |  |
| 7 [Als er een kassawerkplek is ingericht, is er een goede stoel beschikbaar](#stoel)? |  |  |  |
| 8 [Zijn de vloeren stroef, vlak en zonder obstakels zodat noemend kan uitglijden, struikelen, e.d.?](#vloeren) |  |  |  |
| 9 [Worden de vloeren regelmatig schoongemaakt?](#bladafval) |  |  |  |
| 10 [Zijn de trappen voldoende breed, stroef en vlak? Zijn er leuningen bij een eventuele trap?](#Trap) |  |  |  |
| 11 [Zijn de deuren gemakkelijk en veilig te openen?](#deur) |  |  |  |
| 12 [Zijn de elektrische voorzieningen ( stopcontacten en bedrading) deugdelijk aangelegd?](#zwaar) |  |  |  |
| 13 [Zijn er losliggende kabels en leidingen?](#kabels) |  |  |  |
| 14 [Is de winkelruimte doelmatig en functioneel ingericht?](#afstand) |  |  |  |

Toelichting Winkelinrichting van de verkoopruimte

1. De looppaden tussen de uitstallingen moeten minimaal 60 breed zijn. De kassa en de balie moeten goed bereikbaar zijn zowel voor het personeel als de klanten. De looproutes door de winkel heen moeten zoveel mogelijk ruim zijn opgezet, zodat mensen elkaar kunnen passeren. Voor rolstoelgebruikers is een draaicirkel van 1,5 m nodig.
2. Uitstekende delen, scherpe raden en hoeken van uitstallingen en meubilair moeten zoveel mogelijk worden afgeschermd om te voorkomen dat mensen zich er aan stoten.
3. De toegang dient vrij te zijn van obstakels en voldoende de breed voor het aantal gebruikers. De minimum breedte is 60 cm + 1,1 x het aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte. De minimale breedte van 75 cm is te prefereren voor een openbare ruimte. Voor rolstoelgebruikers is een draaicirkel van 1,5 m nodig.
4. Kleine of onregelmatige voorwerpen ( bijv. voor decoratie of winkelinrichting) moeten goed ondersteunend gestapeld worden. Alle stapelingen moeten stabiel zijn en beveiligd tegen instorten verschuiven of omvallen.
5. Voor kortdurend contact met de klanten kan een sta-balie worden toegepast.

De hoogte van het werkblad dient tussen de 95 cm en 115 cm te zijn. Als men langere tijd klanten te woord moet staan of helpen, waarbij schrijfwerk wordt verricht of een computer wordt gebruikt, kan men het beste een toonbank voor zittend werk inrichten.Het werkblad van deze toonbank heeft een hoogte van minimaal 74 cm. Voor een toonbank voor zittend werk moet voldoende beenruimte aanwezig zijn. De beenruimte moet minstens 60 cm. breed en 60 cm. diep zijn.

1. Langdurig staand werk verrichten kan klachten over benen en rug en spataderen veroorzaken en dient daarom zoveel mogelijk beperkt te blijven. Als een stoel beschikbaar is, kan de verkoopster het staande werk afwisselen met zitten werk.
2. Een goede stoel voldoet aan de volgende eisen: in hoogte verstelbaar, voorzien van een rugleuning, met een draaibaar onderstel en minimal 5 poten of zwenkwielen.
3. Vloeren moeten schoon, ordelijk en niet te glad zijn en er dienen bij voorkeur geen op- of afstapjes te zijn. Vloeropeningen moeten afgeschermd of afgedekt zijn tegen vallen.
4. Als de vloer niet regelmatig wordt schoongemaakt, loopt men het gevaar om uit te glijden door de natte vloer en bladafval.
5. Trappen dienen voldoende breed te zijn ( 60 cm +1,1x aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte) De traptreden moeten gaaf en gelijk in hoogte en diepte zijn, mogen niet te ondiep zijn ( minder dan 22,5 cm) en moeten worden vrijgehouden. Aan beide zijden van de trap dienen doelmatige leuningen aanwezig te zijn.
6. Deuren moeten gemakkelijk met 1 hand te openen zijn en mogen dus niet klemmen. Een deur met een glazen ruit is veiliger dan een ondoorzichtige, omdat men kan zien of iemand de deur aan de andere kant gaat openen.
7. In ruimte zwaar met water wordt gewerkt. Moeten alle elektrische leidingen dubbel geïsoleerd zijn en geaard. Stopcontacten e.d. dienen op een goede plaats te worden aangebracht en voldoende afgeschermd te zijn om te voorkomen dat er water bij kan komen.
8. Alle kabels en draden moeten worden weggewerkt en vastgelegd, zodat niemand erover kan struikelen.
9. De afstand tussen de laadplaats van de nieuwe voorrad ( bloemen. Planten, andere artikelen, zoals potten) en de winkel of toonruimte, dan wel het magazijn dient zo kort mogelijk te zijn, om te voorkomen dat de medewerkers onnodig.