# Stuklijst van de FlevoRacer (elastomeer-versie)

opgemaakt in juli 1993 door F.J. Morsink

stuknr. | aantal | omschrijving | materiaal | specificatie (maten in mm.)
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | voorframebuis | Fe 360 | 40x40x1.5
2 | 2 | liggende voorvorkbuis | Fe 360 | 30x10x1.5
3 | 2 | staande voorvorkbuis | Fe 360 | 30x10x1.5
4 | 1 | achterframebuis | Fe 360 | 40x40x1.5
5 | 2 | achtervorkbuis | Fe 360 | 30x10x1.5
6 | 1 | verstevigingsplaat t.b.v. stuuras boven | Fe 360 | 35x35x3
7 | 1 | verstevigingsplaat t.b.v. stuuras onder | Fe 360 | 90x35x3
8 | 1 | achterplaat t.b.v. achtervering | Fe 360 | 180x37x1.5
9 | 1 | zijplaat t.b.v. achtervering | Fe 360 | 100x80x1.5
10 | 1 | plaat achtervorkscharnier | Fe 360 | 138x40x4
11 | 1 | achtervorkplaat | Fe 360 | 132x57x1.5
12 | 1 | verstevigingsplaat achtervork | Fe 360 | 57x30x1.5
13 | 4 | pat | Fe 360 | 40x30x6
14 | 1 | achterderailleurnok | Fe 360 | 30x20x3.5
15 | 1 | remhoefmannetje | Fe 360 | 55x25x3
16 | 2 | oplasnok voorrem |  | Magura-fabrikaat
17 | 1 | verstevigingsplaat | Fe 360 | 60x30x3
18 | 1 | lagerhuis | Fe 360 | Ø 45 / Ø 37 lang 52
19 | 1 | bevestigingsplaat diabolo onder | Fe 360 | 56x35x3
20 | 1 | stuurklemblok onder | Fe 360 | vervaardigen uit 50x30x30
21 | 1 | stoelsteun boven | Fe 360 | 25x10x1.5 lang 150
22 | 1 | lagerhuis hoogteverstelling | Fe 360 | Ø 15 / Ø 12 lang 40
23 | 1 | lagerhuis achtervork | Fe 360 | Ø 15 / Ø 12 lang 58
24 | 1 | stoelsteun onder | RVS 304 | 25x10x1.5 lang 130
25 | 1 | strip stoelbevestiging onder | RVS 304 | 75x25x5, vouwhoek 110°
26 | 1 | plaat kop achterframe | RVS 304 | 36.9x36.9x3
27 | 1 | klemblok | Fe 360 | 36x35x12
28 | 1 | alternatieve bracketpot-buis | Fe 360 | Ø 40 / Ø 35
29 | 1 | alternatieve bracketpot - voet | Fe 360 | 60x25x12
30 | 1 | alternatieve bracketpot - klemblok | Fe 360 | 66x20x20
31 | 1 | balhoofdas | staal 50 | Ø 25, lang 135
32 | 1 | bevestigingsplaat diabolo boven | RVS 304 | 90x35x3
33 | 1 | kegellager boven |  | SKF 32004X
34 | 1 | kegellager onder |  | SKF 30203
35 | 1 | diabolo | Rubber |
36 | 1 | afdichtdeksel lagerhuis | RVS of Alu | Ø 45x6
37 | 1 | afsluitring lagerhuis onder | RVS | Ø 39.8x1
38 | 1 | stuurklemblok boven | Aluminium | vervaardigen uit 55x30x30
39 | 1 | achterveerblok | Rubber | hardheid 55 shore
40 | 1 | trekrubber | Rubber |
41 | 1 | plaat hoogteverstelling | RVS 304 | 155x40x3
42 | 1 | zeskantbout M8x80 | RVS | DIN 931
43 | 1 | verzonken schroef M8x80 | st. verzinkt | DIN 7991
44 | 4 | lagerbus | Brons | eventueel sinterbrons leverbaar
45 | 1 | zitkuip | polyester | fabrikaat ligfietsshop
46 | 1 | verschuifbare bracket |  | zie tek. 19
47 | 1 | inbusbout M8x20 | RVS | DIN 912
48 | 2 | inbusbout M6x20 | RVS | DIN 912
49 | 2 | inbusbout M6x16 | RVS | ISO 7380
50 | 6 | inbusbout M5x16 | RVS | ISO 7380
51 | 2 | moer M15x1 plat | Messing | zelf maken
52 | 1 | moer M10 | RVS | DIN 934
53 | 1 | moer M6 | staal | lassen met pos 17
54 | 4 | zelfborgende moer M8 | RVS | DIN 985
55 | 1 | zelfborgende moer M6 | RVS | DIN 985
56 | 1 | ring voor M10 | RVS | DIN 125A
57 | 4 | ring voor M8 | RVS | DIN 125A
58 | 1 | ring voor M6 | RVS | DIN 125A
59 | 2 | framedop | kunststof | voor buis 40x40x1.5
60 | 1 | verende borgclip | verenstaal | DIN 11024 d1 nom=4.5
61 | 1 | bracketlager |  | naar keuze
62 | 1 | crankstel + tandblad |  | naar keuze
63 | 2 | trapper |  | naar keuze
64 | 1 | voor-derailleur (optie) |  | naar keuze
65 | 1 | achterderailleur |  | naar keuze
66 | 1 | freewheel |  | naar keuze
67 | 1 | ketting |  | naar keuze
68 | 1 | voornaaf (trad. achternaaf) |  | naar keuze
69 | 1 | achternaaf (trad. voornaaf) |  | naar keuze
70 | 2 | velg |  | naar keuze (28 inch)
71 | 2 | band |  | naar keuze, tot 37 mm breed
72 | 1 | rem Magura |  | of naar keuze (evt. ook achter)
73 | 1 | remgreep |  | naar keuze
74 | 2 | derailleurversteller |  | naar keuze
75 | 1 | stuur |  | naar keuze
76 | 2 | handvat |  | naar keuze
77 | 2 | bidonhouder |  | naar keuze
78 | 1 | buis | RVS | Ø 12 x 1,5 - lang 135
79 | 1 | plaat voorderailleursteun | RVS 304 | 70 x 40 x 2
80 | 1 | kabelstopper | RVS 304 | Ø 8 - lang 10
81 | 1 | knop | Aluminium | Ø 28,2 - lang 50
82 | 1 | lampsteun | RVS 304 | 15 x 8 x 2
83 | 1 | inbusbout M8 | RVS | koploos
84 | 4 | bout M3 | RVS |