## De houtklover

Niveau 2-3-4

Een groepje van 4-6 leerlingen gaat eerst overleggen en vaststellen welke onderdelen besteld moeten worden en van welke onderdelen een werktekening gemaakt moet worden. Er wordt een eigen ontwerp gemaakt. De gemaakte onderdelen worden d.m.v. MIG/MAG-lassen of d.m.v. elektrisch lassen aan elkaar gemaakt. Het frame wordt bij voorkeur geheel gepoedercoated of op een andere wijze tegen corrosie beschermd. Ook bespreken de leerlingen de veiligheidseisen die aan het ontwerp moeten worden gesteld. De leerlingen leggen hun activiteiten vast in een logboek.

Klik op de link om de leertaak te openen.

De houtklover
Geschikt voor niveau 2, 3, 4