## Wat is het?

De teugeldrukmeter is een niet gevalideerd systeem dat de ruiter en trainer op weg kan helpen is de teugeldrukmeter van Centaur. De teugeldrukmeter geeft een indicatie van de druk die wordt uitgeoefend op het bit.

Serie-2012
Zoals te zien in figuur 1, bestaat de teugeldrukmeter uit twee treksensoren tussen de teugel en het bit van het paard. Het treksignaal (Newton) wordt omgezet in een licht signaal variërend van groen, naar blauw, naar rood. Het lichtsignaal wordt direct zichtbaar voor de ruiter door middel van led lampjes bevestigd aan het kopstuk van het hoofdstel van het paard. De led lampjes staan standaard ingesteld op 5 newton per led lampje, maar dit kan handmatig aangepast worden. De teugeldrukmeter wordt geleverd met een oplader, een USB kabel en een klein software pakket. Bij de sensoren wordt geen teugel meegeleverd. Men traint met een eigen hoofdstel en teugels. (centaur, 2012)
Deze teugeldrukmeter geeft de ruiter alleen inzicht van de druk en gebruik van de teugel als “communicatiemiddel”. Het vertelt niet hoe je lichter kunt rijden.

Serie-2013
De serie-2013 is een nieuwe serie die nog in ontwikkeling is. Deze serie is een verbetering van de serie-2012. De serie-2013 is lichter, heeft kleinere kastjes aan de teugels en kan via een draadloze verbinding aangesloten worden aan een laptop. Zo kan de trainer resultaten analyseren, dit kan zelfs online op afstand. (Steenbergen, M. 2013)