## 2.6.5 Werkwijze van de montage

Werkwijze van de montage:

- Borg de as met behulp van de blokkeerpen;
- Plaats het maai- of zaaggarnituur op de montageas en let hierbij op:
- De flenstoepassing;
- De draairichting (in verband met de snijrichting);
- Vervolgens de klemplaat en afhankelijk van het type een bodemsteun of moerbeschermer aanbrengen;
- Vervolgens de zelfborgende moer met bladsleuten vastzetten.

Let op! De zelfborgende moer heeft een beperkte levensduur en dient na ca. 5 maal monteren/demonteren te worden vervangen.