## 3.3.1 Onderhoud van beitelbetande zaagbladen

Ter verkrijging van een goede zaagprestatie dient er veel aandacht besteed te worden aan het zaagbladonderhoud. Gelet dient te worden op:

- Gebruik van juiste slijpgereedschappen en hulpmiddelen;
- Slijphoeken;
- Beiteltandlengte;
- De zetting van de tanden;
- Indien aanwezig, een juiste dieptestellerhoogte.

Het slijpen van een cirkelzaagblad kan zowel gemonteerd (aan de maaikop) als gedemonteerd worden uitgevoerd. Bot geworden beiteltanden kunnen tijdens het werk, zonder het blad te demonteren door middel van enkele vijlstreken worden gescherpt (zie video. 11).

Video 11: Onderhoud van beitelbetande zaagbladen