## 4.3 Samenvatting veiligheidsinstructie

- Draag beenkappen en veiligheidsschoenen in verband met het ronddraaiende koord of mes.
- Draag gelaatsbescherming in verband met de mogelijk rondvliegende deeltjes.
- Draag gehoorbescherming vanwege het hoge geluidsniveau.
- Bij reparatie en inspectie altijd eerst de maaier uitschakelen.
- Controleer vooraf het te maaien deel op losliggende draden e.d.
- Zorg dat andere personen op ruime afstand blijven.
- Bij het vullen van de brandstoftank is het verboden te roken.

Video 12: Veiligheidseisen bij het werken met een bosmaaier