## 2.4 Het draagstel

Eisen ten aanzien van het draagstel

Voor het ergonomisch verantwoord werken met een bosmaaier moeten er hoge eisen aan het draagstel worden gesteld. Hierbij is het volgende van belang:

- Het draagstel moet het gewicht goed verdelen over beide schouders;
- De schouderbladen moeten voldoende breed zijn (minimaal 7 cm.);
- De lenderiem moet goed afstelbaar zijn, zodat het draagstel niet kan verschuiven waardoor de gewichtsverdeling verstoord wordt;
- De banden moeten traploos instelbaar zijn;
- De hoogteafstelling moet zodanig zijn dat de bediening geschiedt met licht gebogen armen;
- Het draagstel moet voorzien zijn van een panieksluiting;
- Het draagstel moet voorzien zijn van heupbescherming.
  Professioneel draagstel