## 4.1 Veiligheidseisen bij het werken met de bosmaaier

Zoals de meeste gemechaniseerde handgereedschappen, brengt ook de bosmaaier gevaren met zich mee. Het is daarom ook van het grootste belang de gevaren te onderkennen en (indien mogelijk) maatregelen te treffen om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan:

- De aan de bosmaaier en het draagstel te stellen veiligheidseisen;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Een juist onderhoud;
- Een juiste werktechniek.

De aan de bosmaaier te stellen veiligheidseisen

De risico’s die het werken met de bosmaaier met zich mee kan brengen kunnen aanzienlijk worden verminderd door de navolgende technische veiligheidseisen te stellen:

- Antivibratie rubbers
- Maai- en zaagbescherming
- Verstelbare ophangvoorziening
- Verstelbare stuurboom
- Voldoende lange maaiboom
- Membraancarburateur
- Uitlaatbescherming
- Goed verstelbaar draagstel
- Terugverende gashendel
- Stopknop onder handbereik