## 3.1.2 Koelribben

De koeling van de motor vindt plaats door luchtverplaatsing door het vliegwiel. Om snel warmte af te staan is de motor voorzien van koelribben (oppervlakte vergroting). Tussen deze koelribben kan zich vuil ophopen (bladeren, takjes, ed) waardoor de kans bestaat dat er onvoldoende koeling plaats vindt met als gevolg oververhitting van de motor.

Schoon houden van de koelribben

Bij intensief gebruik dient het periodiek onderhoud dagelijks te worden uitgevoerd.