## vergelijking GFT en groencompost

Vergelijking tussen GFT en compost van groenafval

De temperatuur tijdens het composteringsproces is van groot belang.

Binnen in de hoop worden hoge temperaturen bereikt, van wel 80 graden Celsius.

Daarom is het regelmatig omzetten van groot belang. Hiermee krijgt al het materiaal een temperatuur van boven de 60 graden.

Boven deze temperatuur gaan onkruidzaden en ziektekiemen dood. Daarnaast krijg je lucht in het materiaal.

In droge periodes kan overgegaan worden op sproeien met water om de vochttoestand te verbeteren. Daarnaast kunnen te hoge temperaturen worden voorkomen. Lucht en water zijn noodzakelijk voor de bacteriën en schimmels die de compost maken.

De kwaliteit van compost van groenafval is in het algemeen beter dan die van GFT afval. Dit omdat huishoudens soms spullen in de groenbak gooien, die er niet in horen. Zie onderstaand schema.

Wel in de compostbak | Niet in de compostbak
Grasmaaisel (beperkt en gedroogd) | Bloeiende of zaaddragende planten
Uitgebloeide planten | Gekookte etensresten
Haagscheersel (m.u.v. coniferen) | Vlees en visresten, botjes, vetten en oliën
Bladeren (beperkt) | Zuivel
Groente- en fruitafval (m.u.v. citrusschillen en bananen) | Uitwerpselen van huisdieren
Fijngemaakte takken | Schelpen van mosselen
Eierschalen | Inhoud stofzuigerzak (niet aan te raden)
Koffiefilters, koffiemaalsel | Kaas
Theezakjes (zonder niettje) | Houtskool, Sigarettenpeuken
Broodkruimels: geen oud brood | Kattenbakvulling
Snijbloemen (beperkt) | Bagger uit goot of sloot
Doppen van noten | Vodden
Papier van keukenrollen (geen ander papier) |
Aardappelschillen (alleen biologisch) |
Onkruid |
Houtzaagsel (niet van MDF of spaanplaat) |
Tuinaarde, potgrond |
Stro (beperkt) |