## praktijk

bestrating

- ongelijk materiaal. Gebakken steen. Lengte minimaal 2meter, breedte 50 cm. Geen kantopsluiting.

- Trap met BKK 10,5 x 21. Breedte minimaal 1 meter. 3 treden. Hoogteverschil opvangen met bkk stenen. Per tree 40 cm diep.

- Bestrating vlak

- Bestrating bol. Breedte minimaal 1 meter. Lengte minimaal 2 meter. Kantopsluiting houten banden. Vlak. Midden =ongeveer + 2 cm t.o.v. peil.

Praktijk

Basisoefening: hoogteverschil meten met 3 methodes.

1: piketten + rijlat.

2. baak en waterpastoestel

3. laser

De docent geeft een instructie hoe een waterpastoestel werkt en hoe een laserwaterpas werkt.

2 leerlingen slaan op 1 meter afstand 2 piketten in de grond.

Met hulp van een waterpas, een rijlat en een meetband bepaal je het hoogteverschil.

Daarna kijk je of de uitkomst klopt door het hoogteverschil na te meten met een laser en een baak.

Opdracht:

Meet in groepjes van 3 lln een stuk schooltuin in

Bepaal van de 4 hoekpunten de hoogte met zowel baak als laser.

Maak een tekening op schaal en noordpijl.

Ook moet elke beheergroep (bestrating, gras, beplanting, boom enzovoort) met een symbool worden aangegeven.

Vanzelfsprekend een legenda bij de tekening

Als de tekening af is:

1. Zet op de tekening 2 stippen.
2. Hier moeten de leerlingen jalons plaatsen.
3. Laat de tekening deze “lijn” verlengen d.m.v. vooruit bakenen.
4. Laat 2 jalons tussenzichten.

Praktijk

Straten

Maak een rollaag van 10 bkk klinkers vlak/waterpas.

Plaats haaks aan beide zijden 2 houten banden ook vlak/waterpas.

Vlei met behulp van een reilat 2 cm hoger dan de banden het geheel in in blokverband.

Laat het werkstuk keuren.

Daarna haal je de stenen er uit en tik/straat je de stenen er stuk voor stuk in, op gelijke hoogte met de opsluitbanden.

Laat ook nu je werkstuk keuren.