## praktijk

hout

- damwand met haakse hoek. Beide zijden minimaal 1 meter lang
- rondhouten palen in 1 lijn. Lengte 1,5 meter lang, bovenkant vlak
- rondhouten palen in cirkel(straal = 1 meter) . Lengte 1,5 meter
- schutting. 2 delen plaatsen in rechte lijn
- raster. Lengte 10 meter. Met schoorpalen op eind. 1 draad met draadspanner. Tussenpalen op juiste afstand.

Praktijk

Aanleg damwand

Voer deze opdracht in 2 tallen uit.

Schrijf vooraf welke materialen en gereedschappen je nodig hebt.

Maak vooraf een offerte hoe veel tijd het kost om de constructie te maken.

Als je vergeet om bepaald gereedschap te bestellen, krijg je een half uur straftijd.

Na afloop lever je een overzicht in met de werkelijk gemaakte uren.

Verklaar waar het verschil tussen begrote en werkelijk gemaakte uren.

De ene leerling plaatst damwandprofiel. 2 stukken van ongeveer 1 meter lengte (= 6 profielen) die haaks op elkaar staan.

De damwand is op de juiste diepte, waterpas, zonder slingering en zonder kieren.

De andere leerling helpt alleen met het vasthouden van de profielen.

Daarna plaatst de andere leerling dezelfde constructie.