## Beoordelingsformulier melkdiploma

?

# 14.1 niv 2 machinaal melken medewerker

De melkexamenformulieren | Melkexamen medewerker |  | Deelnemersinstructie | Toelichting bij het melkexamen

Omhoog

## 14.1.1 Deelnemersinstructie Melken Medewerker

Beoordelingspunten
Wanneer de melkinstallatie klaar is om te gaan melken, moet een door de examinator aangewezen aantal koeien gemolken worden. Op de volgende pagina staat een nadere instructie hoe de opdrachten uitgevoerd moeten worden
onderdeel 1 Bedrijfsklaarmaken installatie

- Hang de melkstellen klaar
- Zet alle kranen, handels en schakelaars in de juiste stand
- Plaats een melkfilter
- Breng de persleiding in de melktank
- Indien aanwezig, schakel de voorkoeler in
- Spuit de vloer en muren van de melkstal op de gebruikelijke wijze nat
- Start de installatie en controleer het vacuüm
  onderdeel 2 Dieren opsluiten
- Dieren opsluiten in wachtruimte
- Juiste volgorde van de groepen dieren
- Eventueel dieren afzonderen
  onderdeel 3 Behandel de koeien voor.
- Maak met een uierdoek of uierpapier de spenen en de uier in de
  Omgeving van de spenen volledig vrij van vuil.
- Vuile uiers eerst wassen met water en daarna afdrogen
- Melk de eerste stralen weg. Doe dit bij voorkeur met 2 handen.
  Bij voorkeur alle koeien voorstralen. Indien niet standaard alle koeien worden voor gestraald, moet je door enkele koeien voor te stralen laten zien je deze vaardigheid beheerst.
  onderdeel 4 Sluit het melkstel aan.
- Met de juiste hand
- Volgens de juiste aansluitvolgorde
- Zonder luchtzuigen
- Zonder dat het melkstel de koestand (vloer) of koeienpoten raakt
  onderdeel 5 Neem het melkstel af.
- Als de geregelde melkstroom stopt
- Let op dat het vacuüm onder de spenen moet zijn opgeheven
- Vang het melkstel op met de juiste arm op, zodat de melkstel niet de
  koestand of koeienpoten raakt.
- Bij automatische afname het afnametijdstip bewaken
  onderdeel 6 Controleren op het uit zijn van de koeien en het nabehandelen koe
- De koeien moeten voldoende leeg gemolken zijn als ze de melkstal verlaten
- Dip of spray na het het melken
- Verzorg pijnlijke en/of beschadigde spenen
  onderdeel 7 Vlotheid van werken
- Voer de handelingen vlot en op een logische manier uit.
- Houd rekening met het welzijn en de gezondheid van de koeien
  onderdeel 8 Werkwijze, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
- Houd eigen veiligheid en gezondheid in de gaten
- Pas indien nodig de juiste dwangmethode toe (beugel plaatsen)
  Onderdeel 9. Dieren onderscheiden
- Melk bij afwijkende uiers ( bijv : 3-speen koeien) op de juiste manier de juiste kwartieren
- Afwijkende melk separeren
- verdachte koeien zo mogelijk als laatste melken of het melkstel en evt. melkmeter na het melken van een verdachte koe spoelen
- afwijkende koeien (elektronisch) markeren
  Onderdeel 10. Opmerken en rapporteren
- Geef verslag van het verloop van het melken en de eventuele bijzonderheden
  Omhoog