## Benaming van de melkstallen

?

## 7.4. De benaming van de melkstallen

In het naam geven van de melkstal is geprobeerd de eigenschappen van de stal zo goed mogelijk te herkennen. Bij elk type wordt het aantal koestanden genoemd.

Aan beide zijden van de stal staan koeien, hierbij wordt uitgegaan van groepswisseling. Wanneer bij melkstallen met groepswisseling alle koeien gelijktijdig de melkstal verlaten wordt de term "snelwissel" of rapid exit toegevoegd. Soms wordt in de benaming ook de hoek ten opzichte van de werkruimte weergegeven, bijvoorbeeld 50° of 60° of zij aan zij.
De volgende indeling van de melkstallen kan worden gemaakt:
• De visgraat opstelling met een hoek van
30 tot 60 º, de bereikbaarheid van de
uier wordt beter naarmate de hoek kleiner
is
• De zij aan zij melkstal, de koeien worden
tussen de achterbenen door gemolken,
de koeien staan haaks op de put.
• De tandem opstelling, In deze opstelling
staan de koeien achter elkaar.
De genoemde opstellingen kunnen in een doorloopsysteem, of in een draaistal worden gemaakt. De tandem opstelling kan niet in een rapid exit-opstelling worden gemaakt, in dit geval vindt er altijd een individuele wissel van de koeien plaats.
Hieronder de ruimte die 1 koe in neemt langs de putrand gemeten.

Soort stal (hb-2009) | Afstand van uier tot uier (in m.)
--- | ---
Visgraat zij-aan-zij tandem melkstal | 1,20 m. ( zie toel. hier vlak voor) 70 cm. 2.30 m.

De genoemde opstellingen kunnen in een doorloopsysteem, of in een draaistal worden gemaakt. De tandem opstelling kan niet in een rapid exit-opstelling worden gemaakt, in dit geval vindt er altijd een individuele wissel van de koeien plaats.
De visgraat doorloopmelkstal en de zij aan zij stal worden momenteel regelmatig als “Swing over stal” geïnstalleerd. Kenmerkend van deze stal is dat het aantal standen vaak meer is dan in de normale doorloopmelkstal, echter het zelfde melkstel wordt zowel links als rechts aangesloten.
In de draaistallen vindt er altijd een individuele wisseling van de koeien plaats. De huidige generatie draaistallen wordt geïnstalleerd met minimaal 24 standen, het is dan niet meer interessant om een tandemopstelling toe te passen, vanwege de grote diameter van de draaistal. De grote draaistallen worden soms als een buitenmelker geïnstalleerd, dat wil zeggen de melker staat aan de buitenkant de melkstellen aan te sluiten, de koeien staan met de koppen naar binnen, in dit geval wordt de zij aan zij opstelling toegepast. De koeien komen vlotter binnen en de diameter van deze stal is kleiner dan een binnenmelker met het zelfde aantal standen.
Handboek voor de melkveehouderij.
In het handboek voor rundveehouderij zijn veel maten rondom inrichting van melkstallen gegeven. Gebruik hiervoor de volgende link: Handboek Melkveehouderij Hoofdstuk 9
Mogelijke capaciteiten van melkstallen (handboek 2009) De aan en afvoer van koeien moet vlot verlopen. De onderstaande tabel geeft een indruk van mogelijke capaciteiten, indien een efficiënt protocol wordt toegepast.
Voor een 2 mans systeem zie ook het Handboek melkveehouderij zie hoofdstuk 9
Maatvoering e.a. (handboek 2009) De belangrijkste eisen waaraan een melkstal moet voldoen zijn:
• Put diepte van putvloer tot elleboog min 15 cm (zij aan zij -10 cm)
• Afschot standvloer 1 % naar de zijkant en 1 % naar de ingangzijde. Minimaal!
• Afschot melkputvloer 1 % naar de zijkant
NB Let bij nieuwbouw/verbouw goed op het afschot, je moet er jaren mee melken
• Goede water afvoer put en mest/waterafvoer standen
• Oversteek putrand 20 cm min. Houd rekening met de apparatuur die er onder komt te zitten
• Opstaande rand koestand ongeveer 15 cm
Afmetingen van doorloopstallen in meters Natuurlijk verschillen de maten per merk, dus zorg altijd voor de juiste maten van het merk zelf op de tekening bij renovatie/nieuwbouw.