## Meten met de digitale schuifmaat

Afhankelijk van het merk en type schuifmaat wordt gewerkt met een absoluut of een incrementeel meetsysteem.

Absoluut: er is een vast nulpunt.
Incrementeel: je moet steeds eerst het nulpunt bepalen door de bekken tegen elkaar te zetten.
Zie hiervoor eventueel de gebruiksaanwijzing van de schuifmaat.

Het beste is een schuifmaat met een absoluut nulpunt - dit verkleint de kans op meetfouten.

Onderstaande schuifmaat is voorzien van een absoluut meetsysteem, zodra je de schuifmaat aanzet wordt direct de maat weergeven afhankelijk van de stand van de bekken.

Belangrijk :

Meten is een nauwkeurig werkje.
Zorg voor een gelijkmatige meetdruk.
Zorg dat de meetvlakken goed aansluiten.
Denk aan de temperatuur.