## Het zwaartekrachttoilet ( recirculatie)

Het zwaartekracht toiletsysteem (recirculatie).

Voordelen:

1. Minder onderdelen
2. Minder gewicht
3. Minder brandstof verbruik
4. Minder verbruik van drinkwater
5. Eenvoudiger in onderhoud

Nadelen:

1. Minder hygiënisch
2. Tijdens het gebruik raakt het steeds meer vervuild
3. Hoger verbruik van chemische stoffen
4. Meer last van onaangename luchtjes
5. Bij langere vluchten zal het sneller vol geraken

Voor de algemene werking van het zwaartekracht toilet zie de flash animatie in het hoofdstuk drainen van toiletsystemen.

Let op bij het gebruik van chemische toiletvloeistoffen. Deze zijn altijd bijtend en corrosief, maakt dus een goed gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM's).

Na elke vlucht dient een toiletsysteem te worden gedraind en opnieuw te worden gevuld met pré-charge vulling.

foto van een zwaartekracht toilet.

De recirculatie pomp:

De functie is het spoelen van het toilet, dit gebeurt door het rond pompen van de prë-charge vulling ( water vermengd met chemisch toilet stof).

1. De pomp is een impeller type (Waaier type)
2. Vervuild spoelwater wordt steeds weet bij elke spoelbeurt rondgepompt en raakt dus steeds verder vervuild
3. Om verstopping te verkomen wisselt de pomp bij elke spoelbeurt van draairichting
4. Op de flushknop in het toilet is met een timer verbonden zodat de spoelpomp automatisch stop ( flushtime is gemiddeld ingesteld op een flush time van 3 tot 10 seconden).
5. De pomp bevat verder een zelfreiningend filter tegen e.v.t. verstoppingen en het dichtslippen van de pomp en filterhuis.
6. Een level sensor geeft op het purser panel aan wanneer het toiletsysteem vol is.
7. Als dit het geval is kan de purser het toilet handmatig nog eenmaal spoelen en zal hij daarna het toilet afsluitend voor verder gebruik tijdens de vlucht.

Tekening van de pomp van het zwaartekracht toilet.