## Verplaatsen van water in het watersysteem van een vliegtuig

Het verplaatsen van het water in een vliegtuig ten behoeven van de potable water voorziening kan op 3 manieren geschieden.

.

Toevoer d.m.v. een pomp.
Onderschrift

k.

Potable watertanks kunnen van roestvast staal (rvs) of van kunststof gemaakt zijn.

Zij kunnen single of gekoppeld staan in een watersysteem.

Single:

Als er meerdere watertanks gekoppeld staan zullen deze altijd gescheiden zijn door zgn; isolation valves (zie-1 in de tekening).

Deze isolation valves zorgen ervoor dat er bij storingen dat deel afgesloten kan worden van de rest van het systeem zodat het toch mogelijk blijft om zoveel mogelijk gebruiks punten operationeel te houden, en zo op een aanvaarbaar gebruiks comfort blijft voor de passagiers en crew, maar zonder risico's tijdens de vlucht.