## Waste water drain (Greywater)

Het gebruikte water van de galley's en wasfonteintjes wordt niet opgeslagen maar afgevoerd via het grijswater afvoersysteem.

Omdat de grijswater afvoerleidingen een vrij kleine diameter hebben dienen alle afvoerpunten voorzien te zijn van een deugdelijke zeef die e.v.t. grove deeltjes tegen houden die tot verstopping zouden kunnnen leiden.

Deze zgn.fontein afvoer gaat alleen open bij water gebruik ( dit i.v.m. met het lekken van cabinelucht naar buiten).

Dit is nodig omdat elke keer als deze grijswaterafvoer open gaat er een verbinding onstaat. met de buitenlucht (ambient air) en er zodoende dus eigenlijk een lek onstaat in de cabinedruk, en deze dus zal verlagen. Er wordt hierbij dus gebruik gemaakt van het druk verschil tussen de buitenlucht en de druk die er heerst in de cabine van het vliegtuig, de druk buiten het vliegtuig is lager dan de binnendruk en daardoor zal het grijs water naar buiten worden gedrukt.

Dit is dus niet wenselijk, en ook ontstaat hierdoor op die plaats een behoorlijke geluidsoverlast, daarom dient dit zoveel mogelijk te worden beperkt.

Om de geluids overlast zoveel mogelijk te beperken is er in de verbinding met de buitenlucht een muffler geplaatst, dit is dan ook eigenlijk een geluidsdemper.

Via deze muffler worden ook de onaangename luchtjes van het toilet afgevoerd.