# Drainen van toiletsystemen

Er zijn geen hele grote verschillen in het drainen van de twee soorten toiletsystemen( zwaartekracht en vacuüm toiletsystemen).

Over hoe exact gedraind diendt te worden zal men altijd het juiste Arcraft Maintenance Manual moeten raadplegen van het desbetreffende vliegtuig ( ATA-12 servicing en/of ATA-38 Water/Waste).

We zullen ons hierdan ook beperken tot de algemene handelswijze van het drainen van toiletsystemen.

Allereerst het toiletservice panel.

Via het service panel kunnen 1of meerdere toiletten gedraind worden, wel kan men zeggen dat echter bij een panel waar meerdere toiletten gedraind kunnen worden echter toilet voor toilet apart afgehandeld dient te worden.

Op de tekening is een toiletservice panel te zien waar 4 toiletten op aangesloten zitten en dus gedraind kunnen worden .

De drainvalve control handle.

Tegen lekkage en bevriezing is een extra drainseal geplaatst in de waste drain uitlaat,voorwaarde is wel dat deze juist geplaatst is (zie tekening hieronder).

In de volgende korte video is het proces te zien hoe het drainen van het toiletafval van een vliegtuig tegenwoordig gebeurt.