## electrotermisch

Wortelonkruiden verwijderen is zeer lastig. Een aantal invasieve soorten zijn nauwelijks weg te krijgen. Met deze kleine machine kun je de wortels wel wegkrijgen.

De werking van de Rootwave is als te verklaren, de generator levert 230V aan de stroom module van de Rootwave, die er op zijn beurt weer 3000V, 4000V of 5000V van maakt, met een amperage van 1,5 - 2 A.

De 3000V is meer als voldoende om in het voorjaar de onkruiden te bestrijden, doordat de grond vochtig is en het gewas vers en voldoende sapstromen heeft. Doordat de electronen door de sapstromen gaan en door de natuurlijke weerstand van de plant worden de sapstromen “gekookt” en barsten de celwanden en zie de waterdampen uit de stengel komen en de celwanden van de wortels worden ook opgeblazen.

De opstelling van de Rootwave is weergeven in de afbeelding. Stroom neemt altijd de korte weg naar de aardpin en het is niet schadelijk voor fauna en flora. Allen wat aangeraakt wordt de lans krijgt stroom en gaat dood.

De ervaring heeft geleerd dat het eerste jaar 3 tot 4 x moet worden bestreden en dat 3 tot 4 jr achter elkaar. Afhankelijk van de ouderdom van de haard. Na elke behandeling kunnen per uur meer stengels worden behandeld doordat ze dunner zijn dan de vorige en dus de celwanden sneller barsten.

rootwave (ramm)