## achtergrondinfo. stronken trekker

de stronken trekker

De stronkentrekker bestaat uit drie poten waarop een montageplaat is gelast met een handlier erop. Je zet het apparaat boven een stronk die je wilt uittrekken, maakt de lier met een (spanband-) strop vast aan de stronk en liert de boom de grond uit.

De stronkentrekker is bedacht als een oplossing voor een probleem waarmee de vrijwilligers van IVN in de Brabantse bossen te maken hebben.

Om te voorkomen dat de bosvennen dichtgroeien met bomen gaan de vrijwilligers van IVN regelmatig de bossen in om jonge dennen, berken en eiken te verwijderen rondom de vennen. Tot voor kort deden ze dat door de boompjes af te knippen. Het probleem daarmee is alleen dat de boompjes, vooral de berken, razendsnel weer uitlopen.

Grote machines geen optie
Met machines de bossen in om de boompjes met wortel en al uit de grond te trekken is geen optie. De vrijwilligers willen rustig werken in de bossen en niet in de herrie van machines zitten. Bovendien rijd je al snel de bodem kapot.
Met de stronkentrekker draai je in een paar minuten een boompje de grond uit. De boom is dan ontworteld en loopt dus niet meer uit. De afgelopen winter hebben de vrijwilligers op deze manier honderden bomen verwijderd en een aantal vennen weer gedeeltelijk vrij gemaakt.