## folie volgens Ada Hofman

Folie:

Gebruik voor uw plantenvijver een pvc folie in plaats van een epdm (rubber) folie.
In de loop van de jaren hebben wij ervaringen opgedaan met diverse soorten en typen folie.
Ook horen wij vaak de voor en nadelen van diverse typen folie.
Hierbij even de voor of nadelen van pvc en epdm tegen elkaar uitgelicht waarbij u voor de aanleg al onnodige kosten en problemen tegen kunt gaan.

Epdm(rubber) folie:

Volgens leveranciers van epdm zou dit de perfecte folie voor uw vijver moeten zijn omdat zoals u verteld wordt er rek in zit en bij eventueel lek prikken het gat gewoon dicht blijft. Daarnaast zou het duurzamer zijn dan pvc en plooivrij te leggen zijn omdat het op maat gesealed wordt desgewenst bij u aan huis en het is zonlicht(uv) bestendig.

Onze ervaringen opgedaan en getest: meer dan 80% van de epdm soorten wordt gemaakt in en voor de dakindustrie. Dit houdt in dat er volgens de richtlijnen brandvertragers in verwerkt moeten zijn, dit gebeurd meestal in de vorm van zwavel en zink, bij contact met water komt dit vrij en bent u bij gebruik in een plantenvijver uw vijver aan het vergiftigen.

Vaak is dit het tweede of derde seizoen te zien aan de koek die over uw folie en op uw planten ligt en de planten die niet of in dwergvorm weerkomen.

Daarnaast zou het rekbaar zijn en dus niet lek kunnen gaan, dit gaat op bij gebruik op een dak van een woning. Bij vijvers krijg je druk op het materiaal. Wel is rubber uv bestendig en kunt het gewoon open en bloot laten liggen anders dan pvc folie.

Conclusie Ada Hofman:

epdm folie is alleen geschikt is voor het type karpervijver omdat door mechanise zuivering en toevoeging van producten op den duur de schadelijke stoffen verdwijnen in het systeem, voor monteren van afzuigsystemen op de bodems en wanden is dit een geschikter product dan de pvc folie. Bij andere vijvers wordt pvc folie geadviseerd.

Pvc folie:

Bij gebruik van pvc folie in uw vijver moet u rekening houden met de invloed van het zon(uv) licht, onder water heeft dit geen invloed op de folie maar op de bovenranden wel.

Dit kun je oplossen door de overgebleven flappen langs de randen in stroken over de bovenrand te leggen waardoor de basislaag beschermd blijft.