## keramische tegels

Keramische tegels ademen niet. Dit in tegenstelling tot natuursteen. Het vocht moet dus door de ondergrond weg kunnen. Dat gaat niet in beton. Bij vorst kunnen de keramische tegels er af vriezen. Er zijn tegeldragers, waar je de tegel in legt, maar hieronder wordt beschreven hoe je tegels in mortel aanbrengt.

1. Op zandgronden is het zandpakket minstens 20 centimeter dik. Op klei en veen wordt een laag van 15 centimeter onder het zandbed gemaakt met gebroken puin of split.

2. Boven het zandbed komt een laag drainagemortel. Deze laag is 6 tot 8 centimeter dik bij terrassen en 12 centimeter bij opritten. De mortel wordt goed gemengd in een betonmolen.

3. Afschot is 1 centimeter per meter bij waterdichte voegen. Bij waterdoorlatende voegen kun je met minder afschot volstaan.

4. Tegels uit verschillende pakken door elkaar verwerken om kleine kleurafwijkingen (elk pak kan iets anders van kleur zijn) te vermijden. De tegellijm wordt op de hele tegel aangebracht, maar zorg dat de zijkanten vrij van lijm en mortel zijn.

5. De tegels kun je met een rubber hamer tikken. Met een afstandhouder bepaal je de voegbreedte. Tegels kun je nat zagen. Spoel zaagwater meteen weg! Bij het leggen van deze tegels moet je schoon werken!

6. De voegen maak je schoon met een voegspijker om cementresten te vermijden. De mortel moet 24 uur drogen voordat je kunt voegen.

7. Je maakt het oppervlakte nat en verdeeld de voegmortel. Laat 20 minuten drogen en verwijder de mortelresten.

8. Na 24 uur is de tegel begaanbaar en na een week belastbaar. Schoonmaken kan met water en groene zeep. Kalkuitslag kan soms optreden, maar kun je met azijn verwijderen.