# Achtergrondinfo. cirkel bestraten

Als kantopsluuiting bij een cirkel of bocht gebruik je een rollaag of koprollaag. Koprollaag is steviger, mar je hebt meer stenen nodig....

In het voorbeeld rechts is een zandbed vlak gemaakt. Met een pen en touw is een bocht uitgetekend. De plek waar de waterpas op ligt is als eerste gelegd. Er is eerst van buiten naar binnen gestraat (op foto naar boven) Je ziet dat de stenen mooi rond blijven liggen. Daarna is van binnen naar buiten gestraat. Al snel zie je een ei vorm ontstaan.