## betonklinkers: boven en onderkant

Elke betonsteen heeft een bovenkant en een onderkant.

Boven zitten aan de zijkanten sleufjes. De onderkant is recht. Zie afbeelding.

De reden: Overtollig water kan sneller afgevoerd worden.

Betonstenen zijn maatvast.

Vroeger werden stenen gebakken.

Klei werd in een vorm gedrukt, daarna in een oven gebakken. De steenfabrieken zie je daarom vaak in de buurt van een rivier.

Nadeel van gebakken stenen is dat ze krom kunnen trekken tijdens het bakproces. Ook zijn ze niet altijd even groot.

Voordeel is dat de steen zijn kleur behoudt. Kromme stenen zijn moeilijk te leggen, maar hebben een hoge sierwaarde.