## 4.1 Periodiek dagelijks Onderhoud

Bij deze vorm van onderhoud hebben we het voornamelijk over het reinigen, controleren en bedrijfklaar maken van de machine. De punten waar we naar kijken zijn:

- Bramen op het geleideblad
- De hoogte van de dieptestellers
- Scherpte van de ketting en slijpen indien nodig
- Reinigen van de geleider en ketting
- Reinigen van ventilatorhuis en koelribben cilinder
- Reinigen van de luchtfilter
- Controleren van de kettingspanning
- Controleren of alle bouten en moeren vast zitten
- Controleren van de kettingvanger
- Controleren van de smering
- Werkt de kettingrem
- Aftanken van de machine
- De machine starten en laten draaien

Het reinigen en controleren van de machine is erg belangrijk voor de veiligheid en behoud van de machine. Zorg daarom altijd dat je deze punten goed nakijkt en eventueel aanpast waar nodig.