# 4.2

Opdracht 12

Start de simulatie nogmaals en voer de volgende opdrachten uit.

Klik hier.

a

Zet de intensiteit op 100%.

Zet de golflengte op 500 nm.

Zet een vinkje bij 'Current vs battery voltage'.

Varieer de spanning van -4 tot +8 volt in minimaal 10 stapjes en maak in Excel een tabel waarin je de stroomsterkte uitzet tegen de spanning.

Maak van de tabel een grafiek, waarin je aangeeft bij welke spanning er voor het eerst elektronen de overkant weten te bereiken.

b

Doe hetzelfde voor een golflengte van 250 nm. Wat valt je op?