# MMA

Methylmethacrylaat (MMA) is een ontvlambare, kleurloze vloeistof. Het wordt op grote schaal geproduceerd voor het maken van polymethylmethacrylaat (PMMA, plexiglas).

Hieronder staat de structuurformule van MMA.

De polymerisatie van MMA tot PMMA is gebaseerd op additie.

De productie van MMA uit methylpropeen (C4H8) is hieronder in een blokschema weergegeven. In dit blokschema komen ook de stoffen voor die zijn weergegeven met MP en MPZ. Van deze stoffen zijn de structuurformules onder het blokschema weergegeven.

In reactor II reageert MP met zuurstof onder invloed van een katalysator die op een vaste drager is aangebracht. Deze reactie is een redoxreactie. De vergelijking van de halfreactie waarin MP (C4H6O) wordt omgezet tot MPZ (C4H6O2) is hieronder onvolledig weergegeven. De elektronen en de coëfficiënten zijn weggelaten.

C4H6O + H2O → C4H6O2 + H+

Zowel in ruimte III als in ruimte IV vindt een scheidingsproces plaats. In ruimte III wordt het ingeleide mengsel van gassen gekoeld. Hierdoor wordt MP (kookpunt 69oC) gescheiden van MPZ (kookpunt 161oC) en water.

In ruimte IV worden MPZ en water gescheiden. Het aanzienlijke verschil tussen de kookpunten van MP en MPZ is voor een deel het gevolg van het verschil in molecuulmassa van deze stoffen.

In reactor V wordt MMA gevormd uit MPZ en stof X.

Schrijf de structuurformule van stof X op en druk op de onderstaande knop voor controle van je antwoord.

structuurformule stof X.png