## koelen

Koelen

De machine wordt door de verbranding en door wrijving steeds warmer. Een auto zal door de de wind gekoeld worden tijdens het rijden, maar dat is niet genoeg. Rondom het blok zit koelwater. Deze wordt via een pomp naar de radiator gepompt. De vloeistof wordt door dunne buisjes gepompt, waardoor de vloeistof zal afkoelen. Daarnaast draait er achter de radiator een ventilator, om te zorgen dat je bij lagere snelheden of stilstand nog steeds te koelen. De thermostaat zit verbonden met het dashboard. Je kunt dus in de auto aflezen wat de temperatuur van het koelwater is. Het koelwater zorgt ook voor verwarming van het interieur van de auto. Als de motor koud is, dan sluit de thermostaat de circulatie grotendeels af. Hierdoor komt de motor snel op temperatuur.